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	序号
	货物名称
	规格
	单位
	单价
	备注（技术要求）

	1
	防刺服防刺背心
	FCF-JA-G D24
	件
	
	达到《GA68-2008警用防刺服》中金属防刺服相关要求。

	2
	装备柜
	2m*0.5m*1.4m
	台
	
	金属材质。

	3
	装备架
	1.1m*0.4m*1.15m
	个
	
	金属材质。

	4
	反光背心
	rx-07
	件
	
	通透性好。

	5
	专业存储设备
	WD-2TB
	个
	
	2TB以上。

	6
	催泪喷射器
	C JA型
	瓶
	
	符合《GA884-2010公安单警装备警用催泪喷射器》相关规定。

	7
	金属长盾
	FBP-BL-J A06型
	个
	
	符合《GA422-2008防暴盾牌》相关规定。

	8
	金属圆盾
	FBP-RX02
	个
	
	符合《GA422-2008防暴盾牌》相关规定。

	9
	齐眉棍
	CJG-Y1 60-JA01型
	根
	
	符合《GA1124-2013长警棍》相关要求。

	10
	T型棍
	TJG600-J A01型
	根
	
	符合《GA1125-2013 T型警棍》有关要求。

	11
	雨具
	IY-RX99
	套
	
	透气防渗漏，雨鞋具有绝缘功能。

	12
	警戒带
	RX-JJD
	卷
	
	执行标准：符合GA375-2001标准规定。

	13
	强光手电
	NK-01
	支
	
	符合《GA883-2010公安单警装备警用强光手电》标准配置，可在各种易燃易爆场所安全工作。

	14
	伸缩棍
	机械甩棍
	根
	
	符合《GA886-2010公安单警装备警用伸缩警棍》相关标准。

	15
	救生绳
	JSFP-JAO1
	根
	
	耐火、破断强度>3.5KG，破断负荷>5KG。

	16
	警用现场围挡
	RX-WD-01
	片
	
	材质耐磨防水。

	17
	防暴服
	FBF-GY-03
	套
	
	执行标准：《GA420-2008警用防暴服》。

	18
	金属探测器
	TX-1001B型
	个
	
	操作方便，材质耐用。

	19
	液体探测器
	ph0-14
	个
	
	操作方便，材质耐用。

	20
	约束叉
	ZBQ-JA01型
	个
	
	铝合金材质，操作方便。

	21
	防割手套
	FG-RX5S
	副
	
	符合《GA614-2006警用防割手套》相关规定。

	22
	路障
	LZ-J-JSJ01型
	个
	
	符合《GA/T 421-2003穿刺放气式路障》相关要求。

	23
	头盔
	RC815
	顶
	
	符合《GA294-2012警用防暴盔》相关标准。

	24
	执法记录仪
	DSJ-V10
	台
	
	内置密保，用户只能观看不能删除视频。

	25
	防暴罐
	FBG-G1-W D01型
	个
	
	符合《GA 871-2010防爆罐》中TNT爆炸当量为1.5kg固定式防爆罐要求。

	26
	防爆毯
	FBT-WD01型
	套
	
	符合《GA692007防爆毯》相关要求。

	27
	腰带
	Y-JC01
	条
	
	符合《GA890-2010公安单警装备警用多功能尼龙腰带》标准要求。

	28
	约束装备
	RX-ysd-01
	套
	
	是一种适用于执行任务时，对于违法人员限制其活动的警用器材。

	29
	喊话器
	HHQ-RX01
	个
	
	功能：喊话、警报、录音、放音。

	30
	抓捕器
	JA05型
	个
	
	铝合金材质，操作方便。

	31
	夺刀器
	JA-DDQ-01
	个
	
	硬度高，抗刀砍，抗棍打击功能，性能稳定，携带方便。

	32
	通信器材
	联盟者
	台
	
	1.设备及电池质保不低于3年；2.设备支持终端进行单呼、组呼、群呼及强制"应急全呼"功能，能把处于不同群组的成员强行组成临时组进行通话。

	33
	防暴、自卫器
	K99
	个
	
	以公安机关的要求为标准。

	34
	防冲撞设备
	120*80
	米
	
	以公安机关的要求为标准。

	35
	训练器材
	XL-01
	套
	
	以公安机关的要求为标准。

	36
	牵引绳
	5M
	根
	
	承重不低于5吨。

	37
	指挥棒(可充电)
	RX-ZHB-03
	支
	
	使用简便安全。

	38
	警示牌
	Xa-JJP-6881
	个
	
	以公安机关的要求为标准。

	39
	查车装备
	DSN-007
	个
	
	材质轻，高强度，适合长时间作业。

	40
	肩灯
	RC1101
	个
	
	可充电。

	41
	路锥
	CA-Y310
	个
	
	带控制器。

	42
	录音设备
	32g
	支
	
	内存容量：不低于32GB、具备降噪功能。

	43
	生化防护服
	FFY04
	套
	
	生化防护服必须具备：1.阻隔性；2.过滤性；3.拒水、油和化学药剂等液体的性能；4.可洗消性（生化污染的消除，简称洗消）。

	44
	升降式阻车路障
	灯盘
	个
	
	

	45
	
	LED灯
	个
	
	

	46
	
	内桶
	个
	
	

	47
	
	轨道
	个
	
	

	48
	
	不锈钢法兰(大)
	个
	
	

	49
	
	不锈钢法兰(小)
	个
	
	

	50
	
	尼龙圈
	个
	
	

	51
	
	升降柱动力总成
	个
	
	

	52
	
	升降柱动力总成(底座)
	个
	
	

	53
	
	控制器(220V)含2个遥控
	个
	
	

	54
	
	控制器(380V)含2个遥控
	个
	
	

	55
	
	水泵(浮球)
	个
	
	

	56
	
	升降柱整套更换
	套
	
	

	57
	
	升降柱维保费每月巡检2次
	
	
	

	58
	
	更换配件人工费
	
	
	

	59
	
干粉灭火器(含推车式 )







	MFZ/ABC 2KG

	个

	
	

	60
	
	MFZ/ABC 3KG
	个
	
	

	61
	
	MFZ/ABC 4KG
	个
	
	

	62
	
	MFZ/ABC 5KG
	个
	
	

	63
	
	MFTZ/ABC 20KG
	个
	
	

	64
	
	MFTZ/ABC 35KG
	个
	
	

	65
	
	MFTZ/ABC 50KG
	个
	
	

	66
	二氧化碳灭火器（含防冻手套）



	MT/2 KG
	个
	
	

	67
	
	MT/3 KG
	个
	
	

	68
	
	MT/5 KG
	个
	
	

	69
	
	MT/7 KG
	个
	
	

	70
	无磁性洁净气体灭火器

	MJZ/6 KG

	个

	
	

	71
	手提洁净气体灭火器


	MJZ/2‑H2kg
	个
	
	

	72
	
	MJZ/4‑H4kg
	个
	
	

	73
	
	MJZ/6‑H6kg
	个
	
	

	74
	水基型灭火器
	MSWZ/3
	个
	
	

	75
	
	MSWZ/6
	个
	
	

	76
	
	MSWZ/9
	个
	
	

	77
	
	MSWTZ/25
	个
	
	

	78
	
	MSWTZ/45
	个
	
	

	79
	干粉灭火器箱
	铁皮1.0MM厚度板材3KG*2支
	个

	
	

	80
	
	
	
	
	

	81
	
	铁皮1.0MM厚度板材4KG*2支
	个

	
	

	82
	
	
	
	
	

	83
	
	铁皮1.0MM厚度板材 5KG*2支
	个
	
	

	84
	
	铁皮1.0MM厚度板材 3KG*4支
	个
	
	

	85
	
	铁皮1.0MM厚度板材4KG*4支
	个

	
	

	86
	
	
	
	
	

	87
	
	铁皮1.0MM厚度板材 5KG*4支
	个
	
	

	88
	

二氧化碳灭火器箱
	不锈钢型1.0MM厚度 3KG*2支
	个
	
	

	89
	
	不锈钢型1.0MM厚度4KG*2支
	个
	
	

	90
	
	
	
	
	

	91
	
	不锈钢型1.0MM厚度5KG*2支
	个
	
	

	92
	
	铁皮1.0MM厚度板材2KG*2支
	个

	
	

	93
	
	
	
	
	

	94
	
	铁皮1.0MM厚度板材3KG*2支
	个

	
	

	95
	
	
	
	
	

	96
	
	铁皮1.0MM厚度板材5KG*2支
	个

	
	

	97
	
	
	
	
	

	98
	
	铁皮1.0MM厚度板材7KG*2支
	个

	
	

	99
	
	
	
	
	

	100
	无磁性洁净气体灭火器箱

	不锈钢型1.0MM厚度 6KG*2支(以无磁灭火器实际大小为准)

	个
	
	

	101
	
	
	
	
	

	102
	灭火防护服5件套
	14款
 

	套


	
	

	103
	疏散引导箱
	常规
	个
	
	

	104
	手动破拆工具
	8件套
	套
	
	

	105
	喊话器
	
	个
	
	

	106
	指挥棒
	
	支
	
	

	107
	消防桶
	半圆
	只
	
	

	108
	消防安全绳

	8型20米带钢丝
	套
	
	

	109
	
	16型20米带钢丝
	套
	
	

	110
	消防救援担架
	铝合金
	套
	
	

	111
	过滤式自救呼吸器
	TZL30
	个
	
	

	112
	消防斧
	橡胶钢斧
	把
	
	

	113
	消防铲
	
	把
	
	

	114
	手电筒

	连续工作时间180min,具备强光、弱光、爆闪功能，防护等级IP66
	把

	
	

	115
	国标 / 团标型号编码（T/CFPA 061-2026《车用控火毯》


	KHT-A-4×3
	块
	
	

	116
	
	KHT-A-6×4
	块
	
	

	117
	
	KHT-A-8×5
	块
	
	

	118
	灭火毯（厨房）

	1.5m*1.5m

	块

	
	严格执行：XF 1205‑2014《灭火毯》

	119
	微型消防站柜(长高宽)





	1.0m*0.8m*0.4m

	个

	
	

	120
	
	1.2m*0.9m*0.4m
	个
	
	

	121
	
	1.6m*1.2m*0.4m
	个
	
	

	122
	
	1.8m*1.2m*0.4m
	个
	
	

	123
	
	1.8m*1.6m*0.4m
	个
	
	

	124
	消防水带(含卡扣式接口、
水压、直径、长度）
	8MPA-DN50-20M

	套

	
	

	125
	
	8MPA-DN65-20M
	套
	
	

	126
	
	8MPA-DN65-25M
	套
	
	

	127
	
	10MPA-DN65-20M
	套
	
	

	128
	
	10MPA-DN65-25M
	套
	
	

	129
	
	13MPA-DN65-20M
	套
	
	

	130
	消防水枪
	DN65
	个
	
	

	131
	武警07式 夏季迷彩作训服(包括帽子、上衣、裤子、 作训鞋)

	

	套
	
	

	132
	正压式消防空气呼吸器
	RHZK/6.8C
	套
	
	



